|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 河川巡視活動での確認箇所 |  | 確認する項目 | 確認メモ |
| ・河川管理用通路・堤防のり面・護岸・その他（　　　　　　） | 1 | 穴ぼこやひび割れ、沈下している箇所はないか |  |
| 2 | 漏水している箇所はないか |  |
| 3 | 樹木の侵入や、急な植物の異常発生はないか |  |
| 4 | 木の枝や草が急に伸びて、通行の妨げになっているものはないか |  |
| 5 | 最近、土砂が急にたまっている箇所はないか |  |
| 6 | 最近、設備にサビや変形、破断が生じた箇所はないか |  |
| 7 | 最近、不法投棄された大型ゴミや、大量にたまったゴミ（流木含む）はないか |  |
| ８ | 最近、不法に設置されたものはないか（小屋、田畑、植木等） |  |

＜河川巡視に当たっての注意事項＞

・安全のため、荒天日は避けて実施してください。

・２人以上で一組となり、徒歩で実施してください。

・天候や河川水位の変化に十分注意してください。

・車や自転車の往来や、川への転落に十分注意してください。

・安全を最優先し、危険な場所には近寄らないでください。

・異常を発見した場合は、清流の国ぎふリバーサポーター事業実施要綱第１９条第２項に基づき、速やかに河川巡視異常発見時報告書（様式第５号）を土木事務所に提出してください。